TOEL Anzeigelampe Öltemperatur
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
|  | Hinweis: frei belegbares Signal
Anschlussplan Prüfschritte Wenn Warnlampe Getriebeöl defekt, Glühlampe tauschen. Steckverbindung S2 öffnen. Widerstand zwischen entsprechendem Kontakt von (Kabel 2) und Fahrzeugmasse prüfen. Mit Glühbirne: RSoll = ca. 160 Ω. Ohne Glühbirne: RSoll = ∞ Ω. Widerstand zwischen entsprechendem Kontakt und der Leitung des Verbindungskabels zur Warnlampe Getriebeöl messen. RSoll = 0 Ω. Widerstand zwischen der – Leitung Warnlampe und Masse prüfen. RSoll = 0 Ω. Hinweis: frei belegbares Signal Die Zuweisung zu einem Anschluss des Getriebe-Steuergerätes erfolgt im Datensatz und ist fahrzeugspezifisch.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)