N3 Drehzahlsensor Turbine
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
Anschlussplan Prüfschritte Steckverbindung S1 öffnen. Widerstand zwischen Buchsenkontakten 28 und 46 von Kabel 1 messen. RSoll = 800-1400 Ω. Wenn R = RSoll, fortfahren bei 4. S3 öffnen. Widerstand zwischen Stiftkontakten G und H vom Kabelbaum oder N3-Kontakten vom Messkabel prüfen. RSoll = 800-1400 Ω. An geöffneter Steckverbindung S1 den Widerstand zwischen Kontakt 28 und Fahrzeugmasse prüfen. RSoll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakt 46 und Fahrzeugmasse prüfen. RSoll = ∞ Ω. An geöffneter Steckverbindung S3 den Widerstand zwischen Kontakt G und Masse prüfen. RSoll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakt H und Masse prüfen. RSoll = ∞ Ω. S5 öffnen. Widerstand zwischen jedem Kontakt und Masse prüfen. RSoll = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)