CAN - Tastenschalter E330 Kurzschluss am Ausgang FLEXO-HI-0
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Es wurde ein Kurzschluss am flexiblen Ausgang FLEXO-HI-0 des Tastenschalters festgestellt. Eventuell liegt Überlast vor. Der Strom darf max. 0.5 A betragen. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Der flexible Ausgang FLEXO-HI-0 ist außer Funktion. Mögliche Ursachen Kurzschluss nach Masse am flexiblen Ausgang. Überlast. (Strombelastung des Ausgangs grösser 0.5A). Einwirken einer Fremdspannung auf den flexiblen Ausgang. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Verkabelung am flexiblen Ausgang FLEXO-HI-0 auf Kurzschlüsse oder Fremdspannung prüfen. Laststrom messen: Strombelastung des Ausgangs muss kleiner 0.5A sein. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)