RBK- / RBG-Kolben
|  | Beschreibung
|  | Mögliche Ursachen
|  | Fehlerbehebung
Beschreibung Mit Hilfe von Plausibilitäts-Tests konnte ermittelt werden, dass der RBK-Kolben oder der RBG-Kolben (RBK = Rückwärtsgang Bremse Klein, RBG = Rückwärtsgang Bremse Gross) mechanisch blockiert. Mögliche Ursachen Verunreinigungen im Öl, die die Bewegung des Kolbens einschränken oder verhindern. Fehlerbehebung Reparatur gemäß dem Dokument „Reparaturanleitung DIWA.3E“. Kolben und Steuerblock auf Möglichkeiten mechanischer Blockierung prüfen, Fremdkörper entfernen und gereinigte Bauteile wieder montieren. Durch Fahrbetrieb auf korrekte Funktion prüfen.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)