Schaltprogrammumschaltung
|  | Funktion
|  | Auswahl der Programme
|  | Zuweisung des KickDown-Signals
|  | Kontrolle der Einstellungen
|  | Einstellung speichern
Funktion
| Schaltprogramm auswählen
Je nach Auslegung des fahrzeugspezifischen Datensatzes, können bis zu fünf Schaltprogramme zur Auswahl stehen. Diese sind auf dem Bildschirm von links nach rechts von Spar- zu Leistungsprogrammen aufgeführt.
Programm | Auslegung
Programm 1 | Spar-Programm für Fahrten in der Ebene
Programm 2 | Spar-Programm für Bergfahrten
Programm 3 | Leistungsprogramm für Fahrten in der Ebene
Programm 4 | Leistungsprogramm für Bergfahrten
Programm 5 | Kundenspezifisches Programm
Ist ein PU-Schalter vorhanden, können maximal zwei Programme ausgewählt werden. Bei Fahrzeugen ohne PU-Schalter, kann nur ein Schaltprogramm gewählt werden. Auswahl der Programme Durch Klicken auf die entsprechenden Symbole und in der Matrix, wird ein Schaltprogramm aktiviert oder deaktiviert. Eine aktive Einstellung wird durch das grüne Häkchen angezeigt. Im Beispiel sind Programme 2 und 3 ausgewählt. Bei PU-Stellung „PU-Schalter offen“ ist Programm 3 aktiv, bei PU-Stellung „PU-Schalter geschlossen“ das Programm 2. Erklärung der Einstellungen PU ist im Datensatz invertierbar und kann somit über ein 24 V-Signal oder Massesignal aktiv sein. Ist der PU-Schalter physikalisch vorhanden, kann gewählt werden, in welcher Schalterstellung ein Schaltprogramm aktiv sein soll. Der waagrechte blaue Balken zeigt die aktuelle Stellung des PU-Schalters an. Im Vergleich zu früheren DIWAgnosis-Versionen, bei denen von „PU +24 V“ und „PU GND“ gesprochen wurde, entspricht die neue Darstellung mit offenen und geschlossenen Schaltersymbolen der Schalterstellung des real vorhandenen PU-Schalters. Die Symbole passen sich entsprechend an, je nach dem, ob das Signal invertiert oder nicht invertiert vom Getriebe-Steuergerät erwartet wird. Zuweisung des KickDown-Signals Zu einer Stellung des PU-Schalters kann die KickDown-Funktion aktiviert oder deaktiviert werden. Durch Klick auf die entsprechenden Symbole und , wird die Aktivierung bzw. Deaktivierung vorgenommen. Im Beispiel ist bei PU-Stellung „offen“ KickDown aktiv und bei PU-Stellung „geschlossen“ inaktiv. Kontrolle der Einstellungen Die Ansicht reagiert in Echtzeit auf die Stellung des PU-Schalters. Wird die Schalterstellung geändert, wechselt ein kleiner blauer Pfeil bei der Ziffer der ausgewählten zwei Schaltprogramme sowie die blaue Hinterlegung der Einstellungen „PU-Schalter offen“ und „PU-Schalter geschlossen“. Somit ist sofort ersichtlich, mit welcher Schalterstellung welches Programm aktiv ist. Im Beispiel entspricht die aktuelle Stellung des PU-Schalters der Einstellung „geschlossen“ und das Programm 2 ist aktiv (blauer Pfeil oben). Einstellung speichern Zum Speichern der getätigten Einstellung muss die Schaltfläche „SAVE“ (F2) betätigt werden. Ansonsten wird die Einstellung nicht übernommen!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)