Ausgangssignal STRT-ENBL (Anlasserfreigabe) Datensatzfehler in Signalzuordnung zu einem Ausgang
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Datensatzfehler in der Signalzuordnung zu einem Ausgang der E300. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Starten des Motors immer bzw. nie möglich (abhängig von der Erwartung des Motorsteuergeräts) Mögliche Ursachen Der Datensatzwert FLEXO_STRT_ENBL_SETTING_ ist falsch konfiguriert. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Korrekten Datensatz laden Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)