Softwaremodul Ereignisspeicher Datensatzwert EVENTMEM_DELETE_ELEMENT_AFTER_ fehlerhaft
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Der Datensatzwert EVENTMEM_DELETE_ELEMENT_AFTER_ ist unerlaubter Weise auf '0' eingestellt. Dies würde bei jedem Systemhochlauf zum Löschen des Ereignisspeichers führen. Die Software hat das automatische, zeitabhängige Löschen deshalb gesperrt. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die Software hat das automatische zeitabhängige Löschen gesperrt. Mögliche Ursachen Falscher Datensatz oder Datensatzwert EVENTMEM_DELETE_ELEMENT_AFTER_ wurde unzulässig geändert. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Geeigneten Datensatz laden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)