Kickdown Unplausibles "Kickdown aktiv" über digitalen Eingang
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Unplausibles 'Kickdown aktiv' über digitalen Eingang. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein Kickdown aktiv, daher keine Kickdown-Schaltpunkte. Mögliche Ursachen Es wurde Kickdown aktiv ermittelt, während die Fahrpedalstellung lediglich kleiner oder gleich 50 % ist. Mögliche Ursachen sind: - bei Kickdown über digitales Signal: Kurzschluss am Stecker oder Pin oder defekter Geber. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl das Fahrpedal als auch der Kickdown-Schalter korrekt arbeiten. Bei digitalen Signalen bitte Stecker und Verkabelung prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)