Gangfreigabe Der digitale Eingang zur Gangfreigabe liefert ein fehlerhaftes Signal
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Der digitale Eingang zur Gangfreigabe liefert ein fehlerhaftes Signal. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Gangfreigabe über digitalen Eingang. Kein Fahrbetrieb. Mögliche Ursachen Gangfreigabe über einen digitalen Eingang ist aktiv und der Wert FLEXI_GEAR_ENBL_SETTING_ wurde im Datensatz auf einen unplausiblen Wert eingestellt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Neuen Datensatz von Voith anfordern. Korrekten Datensatz laden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)