Höhenmessung / Neigungserfassung Fehlfunktion des Luftdrucksensors / Sensor liefert nur noch konstanten Wert
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Fehlfunktion des Luftdrucksensors / Sensor liefert nur noch konstanten Wert Auswirkungen auf den Fahrbetrieb keine Nutzung des topografieabhängigen Schaltprogramms möglich Mögliche Ursachen Defeketer Luftdrucksensor (im Steuergerät E300.1) Handlungsort Steuergerät E300.1 Handlungsanweisung Steuergerät tauschen wenn topografieabhängige Schaltprogrammkonfiguration gewünscht wird. Setz-Bedingungen des Ereignisses Druckwert hat sich länger als 3 sec nicht geändert. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)