Getriebemechanik Blockierung des Abtriebs
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Blockierung des Abtriebs detektiert. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Getriebe schaltet nach Neutral. Betriebszustand 'Warten auf Neutral' Mögliche Ursachen Die errechnete Fahrzeugverzögerung hat unplausibel hohe Werte erreicht, die auf ein Blockieren des Abtriebs hinweisen können. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Überprüfen, ob Abtrieb weiterhin ständig blockiert ist. Wenn kein mechanischer Defekt vorliegt, keine Handlung notwendig. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)