TRAP- Fehler Hardware Trap Klasse B durch illegalen Zugriff auf externen Bus
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Fehlerbehebung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Die interne Logik des Mikrocontroller innerhalb der Getriebesteuerung meldet einen sogenannten 'Hardware Trap der Klasse B' . Die Bearbeitung des laufenden Programms wurde unterbrochen. 'Der Hardware Trap' verweist auf einen Zugriff auf den nicht konfigurierten externen Bus. -> Illegal External Bus Access Flag - ILLBUS. 'Hardware Traps' treten aufgrund von Fehlern oder speziellen Systemzuständen innerhalb des Mikrocontrollers auf. Sie werden unterschieden in 'Class A traps' und 'Class B traps' . Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Reset des Getriebe-Steuergeräts. Eventuell Wechsel des Betriebszustands nach 'Zwangsneutral' . In diesem Fall ist das Einlegen eines Gangs nicht mehr möglich. Mögliche Ursachen Die Software versucht auf einen nicht konfigurierten externen Bus zuzugreifen. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Fehlerbehebung
|  | HINWEIS Folgende Servicearbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die vom Fahrzeughersteller dazu autorisiert sind: Laden von Software und/oder Datensätzen in das Getriebe-Steuergerät. Servicearbeiten an Fahrzeugkomponenten, die nicht zum VOITH-Lieferumfang gehören.
Laden Sie bitte die neueste für das Fahrzeug zugelassene Software. Falls der Fehler dennoch auftritt, wenden Sie sich bitte an den VOITH-Kundendienst und übermitteln Sie die Fehlerart und die Systembeschreibung des Fehlerorts. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)