Bremsgebersignalquelle Fußbremsgeber 3-stufig (Fuß-)Bremsgeber dauernd aktiv
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung (Fuß-)Bremsgeber dauernd aktiv. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Mögliche Ursachen Der Fuß-Bremsgeber war im laufenden Betrieb noch nie inaktiv, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass das Fahrzeug nicht ständig gebremst wurde. Als Ursachen kommen in Frage: - Defekt am Bremsgeber, der ständig zu einer gültigen Bremsanforderung führt. - Fehler in der Fahrzeugverkabelung, der ständig zu einer gültigen Bremsanforderung führt. - Datensatzfehler in der Signalkonfiguration, der dazu führt, dass bei korrekter Verkabelung immer ein aktives Bremsgebersignal ergibt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Steckverbindungen, Verkabelung und ggf. Bremsgeber prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)