Auswertung Gangwahlbereich CAN-Signale "Requested gear" oder "Requested range" nicht verfügbar
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Das Getriebe-Steuergerät erhält vom CAN-Tastenschalter keine Information über den gewählten Gang. Mindestens eines der beiden CAN-Signale ´Requested Gear´ oder ´Requested Range´ ist nicht verfügbar. Aus ´Requested Gear´ wird bei DIWA.5 die Fahrrichtungsinformation gelesen; aus ´Requested Range´wird der zulässige Gangbereich gewonnen. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein Fahrbetrieb möglich. Das Getriebe schaltet in Neutral. Eine Weiterfahrt ist über den optionalen Limp-Home-Schalter möglich. Mögliche Ursachen Störungen in der CAN-Kommunikation. Defekt des Voith CAN-Tastenschalters oder Defekt des MAN-FFR (Fahrzeug-Führungs-Rechner) bei Systemen ohne Voith CAN-Tastenschalter. Betroffen ist die Botschaft TC1. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Verkabelung prüfen. Steuergeräte prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)