Fahrpedal - VDO stufenlos
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
|  | Verwandte Themen
Anschlussplan Prüfschritte Steckverbindung S2 öffnen. Widerstand gemäß nachfolgender Tabelle zwischen Kontakten messen. Wenn bei allen Messungen R = RSoll, fortfahren bei Punkt 3.
Gaspedalstellung | Messung zwischen Kontakt 5 (-LG) und: | RSoll [Ω] | Messung zwischen Kontakt 5 (-LG) und: | RSoll [Ω]
0-Last | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
Vollast | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
S3 öffnen. Gaspedal gemäß nachfolgender Tabelle betätigen und Widerstandswerte zwischen Kontakten messen.
Gaspedalstellung | Messung zwischen Kontakt 3 (-LG) und: | RSoll [Ω] | Messung zwischen Kontakt 3 (-LG) und: | RSoll [Ω]
0-Last | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
Vollast | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: Widerstand der Kontakte 5, 24 und 41 gegen Fahrzeugmasse prüfen. RSoll = ∞ Ω. S3 öffnen. Widerstand der Kontakte 1-3 gegen Masse prüfen. RSoll = ∞ Ω. Verwandte Themen
|  | Motorsteuergerät Test - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)