Drehzahlerfassung Sonnenrad 3 Sensorspannung zu hoch
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Sensorspannung zu hoch. Oberhalb einer Sensorspannung von 14 V kann das Signal des Drehzahlsensors nicht mehr ausgewertet werden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Hauptdruck auf Maximum. Reduzierung des Motormoments zum Getriebeschutz. Harte Schaltungen Mögliche Ursachen Niederohmige Verbindung des Sensorplusanschlusses gegen Versorgungsspannung oder Defekt des Getriebe-Steuergeräts Handlungsort Drehzahlerfassung Sonnenrad 3 (Sensorspannung) Getriebesteuergerät Handlungsanweisung Spannung am Drehzahlsensor messen. Steckverbindungen, Verkabelung und Sensor prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)