Getriebemechanik Blockierung des Abtriebs
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Blockierung des Abtriebs. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Getriebe schaltet in Neutral. Betriebszustand 'Warten auf Neutral' angefordert. Mögliche Ursachen Die errechnete Fahrzeugverzögerung hat unplausibel hohe Werte erreicht, die auf ein Blockieren des Abtriebs hinweisen. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Überprüfen, ob Abtrieb weiterhin blockiert ist. Wenn kein mechanischer Defekt vorliegt, keine weitere Handlung notwendig. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)