Motormomentenreduzierung
|  | Beschreibung
Beschreibung Während der Schaltung wurde ein unzulässig hohes Motormoment festgestellt. Dies kann folgende Gründe haben: Das Reduziersignal für die Motormomentenreduzierung ist unterbrochen: Die Motormomentenreduzierung erfolgt über den MMR-Ausgang. In diesem Fall wird auch der Ausgang als fehlerhaft gemeldet. Das Reduziersignal wird über den CAN-Bus übertragen. In diesem Fall steht im Fehlerspeicher zusätzlich ein CAN-Fehler. Das Motorsteuergerät reagiert nicht auf Reduzierwunsch: Die angezeigten Werte haben folgende Bedeutung:
Anzahl | Gibt die Anzahl der Schaltungen an, bei denen ein unzulässig hohes Motormoment festgestellt wurde.
Max.wert | Gibt die höchste durchschnittliche Abweichung des Motormoments in Prozent an.
Zeit | Gibt die Schaltzeit bei der höchsten Motormomentenüberschreitung an.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)