Sicherheitsrechner Unzulässiger Magnetventilzustand
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Unzulässiger Zustand. Magnetventil V1 ein bei Tastenschalterstellung Rückwärts. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein Fahrbetrieb möglich. Mögliche Ursachen Fehlerhafte Magnetventil-Verkabelung. Defektes Magnetventil. Potenzialverschiebung aufgrund eines unzulässig hohen Leitungswiderstandes der Masseleitung. Fehlerhafte Fahrtrichtungsinformation. Fehlerhafte MV-Ansteuerung durch den Hauptrechner. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Steckverbindungen, Verkabelung und Magnetspule prüfen. Ereignisspeicher löschen. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an den VOITH-Kundendienst. Setz-Bedingungen des Ereignisses Tastenschalter Rückwärts Spannung an V1 für mind. 0,1s größer ca. 2,3V. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Sicherheitsschalter geschlossen. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)