CAN - Tastenschalter E330 Der Konfigurationsspeicher (EEPROM) kann nicht angesprochen werden
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Der Konfigurationsspeicher (serielles EEPROM) des Tastenschalters kann nicht angesprochen werden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die gespeicherten Daten des Tastenschalters sind nicht verfügbar. Der Tastenschalter startet in Grundeinstellung: * kein oder nur eingeschränkter Fahrbetrieb möglich. * flexible Eingänge und flexible Ausgang können ohne Funktion sein. * Beleuchtung des Tastenschalters kann dunkel bleibenl. Mögliche Ursachen Tastenschalter ist defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Fehlerspeicher löschen, Fahrzeug abstellen und neu starten. Prüfen, ob Fehler erneut eingetragen wird. Falls ja: Tastenschalter tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)