Speichertest Fehler im FRAM
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Fehler im FRAM. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Reset des Getriebesteuergeräts. Wechsel des Betriebszustands nach 'Zwangsneutral'. Kein Fahrbetrieb. Mögliche Ursachen Beim Test des FRAM wurde eine fehlerhafte Speicherzelle entdeckt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Bitte wenden Sie sich an den VOITH-Kundendienst und übermitteln Sie die Fehlerart sowie die Systembeschreibung des Fehlerorts. Falls Sie vom Kundendienst keine anders lautenden Anweisungen erhalten, stellen sie sicher, dass die aktuelle Software für das Fahrzeug geladen ist. Ist dies der Fall, tauschen Sie bitte das Steuergerät. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)