Druckhochlauf
|  | Beschreibung
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Fehler beim Druckhochlauf während der Schaltung. Tritt dieser Fehler auf, so muss zur Lokalisierung der genauen Störungsursache eine Schaltungsaufzeichnung durchgeführt werden.
Fehlerart | Beschreibung
0001 | PB-Lamellenverschleiß oder falsche Motormoment-Einstellungen bei der 1→2 –Schaltung.
0002 | DK-Lamellenverschleiß oder falsche Motormoment-Einstellungen bei der 2→3 –Schaltung.
0004 | EK-Lamellenverschleiß oder falsche Motormoment-Einstellungen bei der 3→2 –Schaltung.
0008 | SK-Lamellenverschleiß oder falsche Motormoment-Einstellungen bei der 3→4 –Schaltung.
0010 | DK-Lamellenverschleiß oder falsche Motormoment-Einstellungen bei der 4→3 –Schaltung.
0020 | RBK-Lamellenverschleiß oder falsche Motormoment-Einstellungen bei RBK Hochlauf.
Verwandte Themen
|  | Kundendienst
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)