Systeminformationen Zeitsignal "Day" fehlerhaft
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Zeitsignal 'Day' innerhalb der CAN-Botschaft 'Time/Date' fehlerhaft (CAN-SPN 962). Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Einträge im Ereignisspeicher erhalten keine oder fehlerhafte 'Zeit/Datums-Kennung' . Mögliche Ursachen Über den CAN-Bus wurde ein fehlerhafter Wert für 'Day' innerhalb der CAN- Botschaft 'Time/Date' empfangen (CAN-SPN 962). Bei Softwareversion D2.3.0.0: Bei dieser Version der Getriebe-Steuergeätesoftware tritt die Meldung an jedem 01. eines Monats auf. Grund ist eine falsche Berechnung der Tagesnummer. Das Ereignis hat aber keinerlei Auswirkung auf den Fahrbetrieb und kann ignoriert werden. Ggf. können einige Zeitmarken im Ereignisseicher nicht korrekt gesetzt werden. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung CAN-Botschaft 'Time/Date' auf CAN-Bus prüfen bzw. verfügbar machen (bei verwendetem CAN-SAE-J1939-Protokoll). Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)