Schaltungsbetrachter
|  | Einleitung
|  | Aufnehmen
|  | Speichern
|  | Trigger-Anzeige
|  | Messdatei öffnen
|  | Ereignis markieren
|  | Informationen
Einleitung
| Schaltungsbetrachter
A | Schaltzustand der Magnetventile
B | Motordrehzahl n1 Abtriebsdrehzahl n2
C | Motorbeschleunigung a1 Abtriebsbeschleunigung a2
D | Spannungen UI1, UI2 und errechnete Drücke P1, P2 am Integriere 1 und 2
| Startet die Aufzeichnung der Messdateien
Als Programm zur Aufzeichnug der Messdateien ist DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system ) in DIWAgnosis integriert.
1 | Gespeicherte Datei öffnen | 9 | Aufnahme abspielen
2 | Messdaten speichern | 10 | Aufnahme beginnen
3 | DIANA 5 verlassen | 11 | Triggerfunktion an-/ausschalten
4 | Informationen Anzeigen | 12 | Aufnahmestatus anzeigen
5 | ECU-Viewer | 13 | Aktuelles front panel anzeigen
6 | Ereignis markieren | 14 | Front panels umschalten
7 | Aufnahme stoppen | 15 | Status anzeigen
8 | Aufnahme unterbrechen |  |
Aufnehmen Klicken Sie auf „Aufnahme beginnen“ (10). DIANA 5 versucht, mit der Getriebesteuerung zu kommunizieren und lädt eine geeignete Messvorlage. Diese Vorlage enthält verschiedene Anzeigen (virtuelle Messinstrumente), die die Daten des Getriebe-Steuergrätes (ECU) anzeigen. Abhängig von der Messvorlage können die Anzeigen auf mehreren Seiten, den front panels (13), verteilt sein. Sie können während der Aufzeichnung die front panels mit der Funktion „Front panels umschalten“ (14), über die Nummertasten oder über das Optionen-Menü umschalten. Sobald Daten von der ECU empfangen werden, leuchtet die Statusanzeige (15) grün. Der Aufnahmestatus ist „Standby“, das heißt, Daten werden angezeigt, aber noch nicht aufgenommen. Klicken Sie nochmals auf „Aufnahme beginnen“ (10). Die Aufnahme beginnt, der Aufnahmestatus ist „Record“. Sie können die Aufnahme beliebig anhalten und fortsetzen. Speichern Klicken Sie auf „Messdaten speichern“ (2), wenn Sie die Aufnahme speichern möchten. Die Dateien werden standardmäßig im Verzeichnis C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records abgespeichert. Trigger-Anzeige Ist die Triggeranzeige aktiv, kann statt „Record“ auch „No Trg“ im Aufnahmestatus erscheinen. Dann nimmt der Recorder nur auf, wenn die Messdaten die vordefinierten Trigger-Bedingungen erfüllen. Der Recorder nimmt dann alle Schaltungen und Bremsungen auf. Sie können die Trg-Funktion jederzeit ausschalten, indem Sie die Schaltfläche „Triggerfunktion an-/ausschalten“ (11) anklicken, dann werden alle Signale aufgezeichnet. Sie können über das Menü „Recorder“, Menüpunkt „Trigger Einstellungen…“ die Trigger-Bedingungen verändern. Messdatei öffnen Sie können über das Menü “Datei“, Menüpunkt „Öffnen“ eine gespeicherte Messdatei aufrufen. Sie können die Messung fortsetzen oder die Datei abspielen. Ereignis markieren Sie können ein zeitliches Ereignis markieren, indem Sie auf die Taste „Ereignis markieren“ klicken oder die Leertaste drücken. Es erscheint ein Fenster, dort können Sie das Ereignis benennen. Informationen Sie können sich Informationen über das Getriebe ansehen, indem Sie auf die Taste „Informationen anzeigen“ klicken oder im Menü „Optionen“ das Untermenü „Aufnahme Details…“ auswählen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)