Bremssignalquelle CAN Bremsmoment ständig größer NULL
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Fehlerbehebung
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Bremsmoment ständig größer '0' . Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderaktivierung. Mögliche Ursachen Das über CAN empfangene Bremsmoment war im laufenden Betriebszyklus noch nie inaktiv, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass das Fahrzeug nicht ständig gebremst wurde. Mögliche Ursachen sind: Defekt am Bremsgeber, der ständig zu einer gültigen Bremsanforderung führt. Sendendes Steuergerät liefert kein Bremsmoment '0' über CAN. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Prüfen, ob der Bremsgeber ein Bremsgebersignal '0' liefert. CAN-Botschaft prüfen und ggf. Kontaktaufnahme mit Hersteller des sendenden Steuergeräts. (Bei SAE J1939: TSC1(Torque/ Speed Controller #1), 'override control mode'; TSC1(Torque/ Speed Controller #1), 'requested torque' / 'torque limit' ). Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Fehlerbehebung
|  | HINWEIS Folgende Servicearbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die vom Fahrzeughersteller dazu autorisiert sind: Laden von Software und/oder Datensätzen in das Getriebe-Steuergerät. Servicearbeiten an Fahrzeugkomponenten, die nicht zum VOITH-Lieferumfang gehören.
Prüfen, ob der Bremsgeber die Signalkennung „0“ liefern kann. Die CAN-Botschaft für die Bremsanforderung ist im Datensatz eingestellt: Bremsanforderung über Bremspedalstellung: EBC1 CAN-Signal brake pedal position Bremsanforderung über Bremsmoment: TSC1 CAN-Signale override control mode; requested torque Kontaktieren Sie den Hersteller des sendenden Steuergeräts. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300-D2.3.0.0)
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300-D2.4.0.0)
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300.1-D5.0.0.0)
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)