Bremsgebersignalquelle stufenlos (WABCO) Bremsgeber dauernd aktiv
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Bremsgeber dauernd aktiv. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderaktivierung. Mögliche Ursachen Der Bremsgeber war im laufenden Betriebszyklus noch nie inaktiv, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass das Fahrzeug nicht ständig gebremst wurde. Mögliche Ursachen sind: * Defekt am Bremsgeber, der ständig zu einer gültigen Bremsanforderung führt. * Fehler in der Fahrzeugverkabelung, der immer zu aktiven Bremsanforderungen führt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Prüfen, ob der Bremsgeber ein Bremsgebersignal '0' liefert. Prüfen, ob bei korrektem Bremsgebersignal die Signale an der E300 korrekt anliegen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)