Betriebsdaten Die interne Betriebsdatenstruktur war so zerstört, dass eine externe Auswertung nicht mehr möglich war
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Die interne Betriebsdatenstruktur war so zerstört, dass eine externe Auswertung nicht mehr möglich war. Die Betriebsdatenstruktur wurde neu aufgebaut. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Systemreaktion. Mögliche Ursachen FRAM-Fehler (Speicherfehler), Fehlerhafte Pointer-Zugriffe, Versionskonflikte, Softwarefehler,... Handlungsort Kein Handlungsort. Handlungsanweisung Keine weitere Handlung notwendig. Selbstheilung ist erfolgt. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)