CAN
|  | Beschreibung
|  | Verwandte Themen
Beschreibung
Code | Fehlerart
1 | CAN-Kommunikationsfehler
3 | CAN-Hardware E200 defekt
4 | Ungültiges CAN-Protokoll (Datensatz)
5 | Timeout Motor-Referenzmoment
Es trat ein Fehler bei der CAN-Kommunikation auf. Es gibt prinzipiell zwei Gründe für diesen Fehler: Auf dem CAN-Bus traten Übertragungsfehler auf (z.B. Kurzschluss). Ein angeschlossenes Gerät meldet sich nicht.
Fehlerart | Fehlerbehandlung
CAN-Bus Hardwarefehler | Überprüfung der CAN-Bus-Leitung: Abschlusswiderstände (zusammen ca. 60 Ω) fehlen? (Parallelschaltung von 2x 120 Ω = messbar 60 Ω) Kurzschluss zwischen CAN-L und CAN-H? Kurzschluss CAN-L gegen Versorgungsspannung? Kurzschluss CAN-H gegen Masse oder Versorgungsspannung? CAN-H oder CAN-L Leitungsunterbrechung? CAN-H mit CAN-L Leitung vertauscht?
Timeout durch das Motorsteuergerät | Es muss sichergestellt sein, dass es sich um ein CAN-fähiges Gerät handelt, das die Kommunikation nach SAE-J1939 oder gemäß IES-CAN unterstützt. Meldet das Motorsteuergerät eventuell Fehler?
CAN-Modul ist nicht bestückt | In diesem Fall ist das Getriebe-Steuergerät für die CAN-Kommunikation nicht geeignet: Getriebe-Steuergerät mit CAN-Modul verwenden oder richtigen Datensatz verwenden.
Kein gültiges CAN-Protokoll im Datensatz eingestellt | Datensatz tauschen.
Verwandte Themen
|  | Kundendienst
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)