SK Magnetventil Schnellkupplung
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
|  | Widerstandskennlinien
Anschlussplan Prüfschritte Steckverbindung S1 öffnen. a. Arbeitswicklung: Widerstand zwischen Kontakten 18 und 52 oder 53 von Kabel 1 messen. R(20°C)Soll = 11,3 Ω ± 9%. b. Messwicklung: Widerstand zwischen Kontakten 33 und 31 oder 49 messen. R(20°C)Soll = 5,1 Ω ± 9%. Wenn R = R(20°C)Soll, fortfahren bei 4. S3 öffnen. a. Arbeitswicklung: Widerstand zwischen Kontakten U und A oder B (Kabelbaum) oder SK und -UB (Messkabel) prüfen. R(20°C)Soll = 11,3 Ω ± 9%. b. Messwicklung: Widerstand zwischen Kontakten b und h oder j (Kabelbaum) oder SKM und SENSE (Messkabel) prüfen. R(20°C)Soll = 5,1 Ω ± 9%. Steuerungsdeckel abnehmen. S4 öffnen. a. Arbeitswicklung: Widerstand zwischen Stiftkontakten 4 und 2 vom Flachstecker des SK-Magneten messen. R(20°C)Soll = 11,3 Ω ± 9%. b. Messwicklung: Widerstand zwischen Stiftkontakten 3 und 1 vom Flachstecker des SK-Magneten messen. R(20°C)Soll = 5,1 Ω ± 9%. An geöffneter Steckverbindung S1 den Widerstand zwischen Kontakt 33 und Fahrzeugmasse prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakten 33 und 18 prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. An geöffneter Steckverbindung S3 den Widerstand zwischen Kontakt g (bzw. SKM) und Masse prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakten g (bzw. SKM) und U (bzw. SK) prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. An geöffneter Steckverbindung S4 den Widerstand der Kontakte 1 und 4 gegen Masse prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakten 1 und 4 prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. -UB Masseanschluss SENSE Gemeinsame Masse Messspulenmagnetventil Widerstandskennlinien Bei der Messung der Widerstände der Spulen ist die Abhängigkeit von der Temperatur unbedingt zu beachten. Gleichzeitig zur Messung des Widerstandes ist die Temperatur des Magnet-Gehäuses zu messen oder möglichst genau abzuschätzen. Aus der unten dargestellten Temperaturkennlinie ist, ausgehend von der gemessenen oder geschätzten Temperatur, der Soll-Widerstand abzulesen und mit dem gemessenen Wert zu vergleichen. Arbeitsspule Der Widerstand ist zwischen Pin 4 und Pin 2 zu messen. Die Arbeitsspule ist in Ordnung, wenn der gemessene Widerstand vom Soll-Widerstand nicht mehr als ca. ± 1 Ω abweicht. Messspule Widerstand zwischen Pin 1 und Pin 3 messen. Die Messspule ist in Ordnung, wenn der gemessene Widerstand vom Soll-Widerstand nicht mehr als ca. ± 0,5 Ω abweicht. Zwischen den Pins und dem Magnet-Gehäuse darf kein Widerstand – keine Verbindung - messbar sein, der Widerstand ist unendlich groß. Kennlinien: A = Arbeitsspule B = Messspule
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)