Bremsmanager Kühlwassertemperatur über kritischem Wert oder Temperaturwerte ungültig
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Retarderabschaltung wegen unzulässig hoher Kühlwassertemperatur Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Mögliche Ursachen Kühlwassertemperatur unzulässig hoch. (Die Temperaturerhöhung kann durch den Retarder aber auch durch hohe Motorbelastung erfolgen.) Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Kühlkreislauf prüfen. Ggf. mit Fahrzeughersteller in Verbindung setzen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)