TIM - Transmission Identification Module Die TIM-Daten im TIM sind inkonsistent
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Die TIM-Daten im TIM sind inkonsistent. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Das Getriebesteuergerät kann sich nicht mehr automatisch konfigurieren (Dies gilt auch für eine Tauschsteuerung). Dieser Zustand kann beim Tausch des Getriebesteuergeräts am betroffenen Getriebe zu gefährlichen Fehlfunktionen führen! Kein Fahrbetrieb möglich. Mögliche Ursachen Interner Fehler im TIM. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung TIM-Daten erneut ins TIM laden. TIM tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)