Softwaremodul Security Manager Schließen der Masseverbindung der Magnetventile fehlgeschlagen
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Schließen der Masseverbindung der Magnetventile fehlgeschlagen. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein Fahrbetrieb. Mögliche Ursachen Verbindung der Masseleitung der MV gegen Versorgungsspannung und dadurch begründete Selbstabschaltung des Sicherheitsschalters wegen Überhitzung. Sicherheitsschalter defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Prüfen der Masseleitung der Magnetventile auf Kurzschluss gegen Versorgungsspannung. Nur falls dies wirklich erfolglos ist: Steuergerät tauschen! Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)