TIM - Transmission Identification Module Die TIM-Daten im Speicher des Getriebe-Steuergeräts sind inkonsistent
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Die TIM-Daten im Speicher des Getriebesteuergeräts sind inkonsistent. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Das Getriebesteuergerät führt einen Neustart durch. Mögliche Ursachen Interner Fehler des Getriebesteuergeräts. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Fehler aus dem Fehlerspeicher löschen. Getriebesteuergerät neu starten. Wenn der Fehler erneut auftritt, Verbindung zwischen Getriebesteuergerät und TIM prüfen. Wenn der Fehler regelmäßig auftritt, den Voith-Kundendienst benachrichtigen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)