CAN - Tastenschalter E330 Konfigurationsspeicher (EEPROM) nicht ansprechbar
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Der Konfigurationsspeicher (serielles EEPROM) des Tastenschalters kann nicht angesprochen werden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die gespeicherten Daten des Tastenschalters sind nicht verfügbar. Der Tastenschalter startet in Grundeinstellung: - Kein oder eingeschränkter Fahrbetrieb möglich. - Flexible Eingänge und flexible Ausgang ohne Funktion. - Beleuchtung des Tastenschalters bleibt dunkel. Mögliche Ursachen Tastenschalter ist defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Fehlerspeicher löschen, Fahrzeug abstellen und neu starten. Prüfen, ob Fehler erneut eingetragen wird. Falls ja: Tastenschalter tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)