Motorlastquelle PWM-Signal (Bosch-EDC, MB-EMR, MB-FMR, VDO-EGas,...) Überschreitung der zulässigen Messzeit für das PWM-Signal
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Überschreitung der zulässigen Messzeit für das PWM-Signal. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Harte bei starken Motoren keine Schaltungen. Kein ANS Mögliche Ursachen Innerhalb einer vorgegebenen maximalen Zeit konnte keine Signalflanke eines PWM-Signals festgestellt werden. Ursache kann das Motorsteuergerät sein, das kein oder kein gültiges Signal liefert oder ein abgefallener Stecker oder Steckerpin sowie ein defektes Kabel. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Motorsteuergerät und/oder Stecker/Kabel überprüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)