CAN 2 - Hardware CAN-Bus off
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Ausfälle der Kommunikation auf dem CAN-Bus durch Auftreten von 'bus off' -Zuständen. 'bus off' : Wenn der Fehlerzähler eines CAN-Controllers den Wert 255 überschreitet, nimmt der CAN-Controller den Zustand 'bus off' an. Er wird mit Hilfe einer interen Logik vom CAN-Bus abgekoppelt und nimmt nicht weiter an den Bus-Aktivitäten teil. Das zum CAN-Controller gehörende Steuergerät kann keine CAN-Nachrichten mehr empfangen oder senden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine CAN-Kommunikation über den CAN-Controller 2 des Getriebe-Steuergeräts möglich. Kein oder nur eingeschränkter Fahrbetrieb. Mögliche Ursachen Kurzschluss zwischen CAN-H und CAN-L oder Kurzschluss einer CAN-Leitung nach Masse. - Busteilnehmer mit falscher Bitrate. - An den CAN-Bus ist ein anderes defektes Steuergerät angeschlossen - Defekter CAN-Transceiver im Getriebe-Steuergerät. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Widerstand messen zwischen CAN-H und CAN-L ( ~ 60 Ohm ). Verkabelung prüfen. - Widerstand messen zwischen CAN-H und CAN-L nach Masse. Widerstand muss deutlich größer 1 kOhm sein. - Prüfen, ob korrekter Datensatz, korrektes CAN-Protokoll aktiv ist. - Alle Steuergeräte, die am CAN-Bus angeschlossen sind, nacheinander abziehen und prüfen, ob der Fehler hierdurch beseitigt werden kann. - Getriebe-Steuergerät tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)