CAN - Tastenschalter E330 Kurzschluss oder Überlastung am flexiblen Ausgang FLEXO-H1
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Anschluss des Ausgangs FLEXO-H1
|  | Steckerbelegung CAN-Tastenschalter
|  | Handlungsort
|  | Fehlerbehebung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Es wurde ein Kurzschluss am flexiblen Ausgang FLEXO-HI-0 des Tastenschalters festgestellt. Eventuell liegt Überlast vor. Der Strom darf max. 0.5 A betragen. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Der flexible Ausgang FLEXO-HI-0 ist außer Funktion. Mögliche Ursachen Kurzschluss nach Masse am flexiblen Ausgang. Überlast. (Strombelastung des Ausgangs grösser 0.5A). Einwirken einer Fremdspannung auf den flexiblen Ausgang. Anschluss des Ausgangs FLEXO-H1 Steckerbelegung CAN-Tastenschalter
Pin | Name | Pin | Name | Pin | Name
1 | IGN | 6 | CAN-H | 11 | FLEXI-4
2 | -BATT | 7 | CAN-R | 12 | FLEXI-5
3 | CAN-L | 8 | FLEXI-1 | 13 | FLEXI-6
4 | CAN-L | 9 | FLEXI-2 | 14 | FLEXO-1H
5 | CAN-H | 10 | FLEXI-3 |  |
Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Fehlerbehebung
|  | HINWEIS Folgende Servicearbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die vom Fahrzeughersteller dazu autorisiert sind: Laden von Software und/oder Datensätzen in das Getriebe-Steuergerät. Servicearbeiten an Fahrzeugkomponenten, die nicht zum VOITH-Lieferumfang gehören.
Verkabelung am flexiblen Ausgang FLEXO-HI-0 auf Kurzschlüsse oder Fremdspannung prüfen. Laststrom messen: Strombelastung des Ausgangs muss kleiner 0.5A sein. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)