Fehlerspeicher
|  | Funktion des Fehlerspeichers
|  | Fehlerspeicher bearbeiten
Funktion des Fehlerspeichers
| Fehlerspeicher lesen oder löschen
Der Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerätes kann mit Hilfe von DIWAgnosis ausgelesen werden. Zur Information „wo?“ ist der Fehler aufgetreten (Fehlerort) erhält man zusätzlich noch eine genaue Beschreibung des Fehlers (Fehlerart). Die Umgebungsbedingungen geben Aufschluss darüber, in welchem Zustand sich das Getriebe zum Zeitpunkt des Fehlers befand. Mit den Tasten „NEXT (F2)“ und „LAST (F3)“ kann zwischen den Fehlern gewechselt werden, sofern mehr als ein Fehler vorhanden ist. Fehlerspeicher bearbeiten Wurde der Fehlerspeicher begutachtet, läßt er sich mit der Taste „DELETE (F5)“ im Steuergerät löschen. Nicht aktuell vorhandene, aber bereits ausgelesene Daten können mit der Funktion „LIB (F6)“ wieder zur Anzeige gebracht werden. Bestehende Dateien werden angezeigt und können aus der Liste ausgewählt werden. Ausgewählte Dateien können mit der Taste „COPY (F3)“ auf eine Diskette kopiert werden. Ebenso lassen sich Dateien löschen „DELETE (F4)“.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)