Spannung, Temperatur- und Drehzahlsensoren
|  | Beschreibung
Beschreibung
| Spannung und Sensoren
Überprüfung der Fahrzeugspannung Diese Funktion zeigt die vom Getriebe-Steuergerät gemessene Versorgungsspannung des Fahrzeugs an. Während des Fahrbetriebs, d.h. bei eingelegtem Vorwärts- oder Rückwärtsgang, wird die untere Spannungsgrenze ständig überprüft. Sinkt der Wert dauerhaft unter 18.5 V, so erfolgt ein Fehlereintrag und der minimale Spannungswert wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Spannung nicht unter 18.5 V liegt. Überprüfung der Getriebetemperatur Das Getriebe-Steuergerät überprüft ständig die vom Temperatursensor in der Ölwanne ermittelte Getriebeöltemperatur. Maximaltemperaturen werden bezogen auf die aktuelle Fahrt und bezogen auf alle Fahrzyklen angezeigt. Erst wenn der ermittelte Temperaturwert über der im Datensatz festgelegten Temperaturschwelle liegt, wird die Temperatur bezogen auf alle Fahrzyklen aktualisiert. Der Maximalwert bezogen auf den aktuellen Fahrzyklus wird ständig angezeigt. Überprüfung der Drehzahlsensoren Hier wird der aktuelle Status der Drehzahlsensoren angezeigt. Nachdem ein Fehler aufgetreten ist, versucht die Steuerung den Fehler zu korrigieren, sobald Neutralstellung vorliegt.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)