CAN - Tastenschalter E330 Grundeinstellung aufgrund eines Fehlers neu konfiguriert
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Der CAN-Tastenschalter wurde aufgrund eines Fehlers mit der Grundeinstellung neu konfiguriert. Alle bisherigen Einstellungen wurden gelöscht.Der CAN-Tastenschalter wurde aufgrund eines Fehlers mit der Grundeinstellung neu konfiguriert. Alle bisherigen Einstellungen wurden gelöscht. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Alle gespeicherte Daten gehen verloren. Der Tastenschalter startet in Grundeinstellung. Kein oder eingeschränkter Fahrbetrieb möglich. CAN-Busüberlastung möglich. Fertigungsdaten wurden gelöscht. Flexibler Ausgang und flexible Eingänge möglicherweise ohne Funktion Mögliche Ursachen Tastenschalter defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Tastenschalter tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)