Temperaturerfassung Getriebeöl E300 Nicht diagnostizierbarer Fehler
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Nicht näher diagnostizierbarer Fehler. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Temperatur nicht ermittelbar, mögliche Folgen: Harte Schaltungen bei kaltem Getriebeöl. Die temperaturabhängige Retarder-Abregelung ist eingeschränkt. Mögliche Ursachen Ursache könnte ein Kabelbruch oder ein Kurzschluss nach Versorgungsspannung sein. Ein gleichzeitig auftretender Fehler 'Referenzspannung zu hoch' deutet auf einen Kurzschluss nach Versorgungsspannung hin. Sollte nur ein Temperatursensor diesen Fehler melden, deutet dies auf einen Kabelbruch an eben diesem Sensor hin. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Steckverbindungen, Verkabelung und Sensor prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)