Motorsteuergerät - CAN SAE J1939
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
|  | Verwandte Themen
Anschlussplan Prüfschritte Steckverbindungen S2 und S3 öffnen. Widerstand zwischen: Kontakt 17 und Kontakt A (CAN-H) Kontakt 37 und Kontakt B (CAN-L) Kontakt 36 und Kontakt C (CAN-M) messen. RSoll = 0 Ω. S2: Widerstand der Kontakte 17, 36 und 37 (Kabel2) gegen Fahrzeugmasse prüfen. RSoll = ∞ Ω. Verwandte Themen
|  | Motorsteuergerät Test - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)