CAN - Tastenschalter E330 CAN-Bus off
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Ausfälle der Kommunikation auf dem CAN-Bus durch Auftreten von CAN-´Bus off´-Zuständen. Ein CAN-´Bus off´-Zustand entsteht, wenn der Fehlerzähler eines CAN-Controllers den Wert 255 überschreitet. Der CAN-Controller wird mit Hilfe einer interen Logik vom CAN-Bus abgekoppelt und nimmt nicht weiter an den Bus-Aktivitäten teil. Das Steuergerät, dass zum CAN-Controller gehört, kann keine CAN-Nachrichten mehr empfangen oder senden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein oder nur eingeschränkter Fahrbetrieb möglich. Sporadisches Wechseln des Getriebes in Neutral. Beleuchtung des Tastenschalter wird dunkel. Mögliche Ursachen Kurzschluss zwischen CAN-H und CAN-L oder Kurzschluss einer oder beider Leitungen nach Masse oder Versorgungsspannung. Ein anderer CAN-Busteilnehmer sendet mit falscher Bitrate (erwartet werden 250kBit/s). Defekter anderer Busteilnehmer. Defekter CAN-Transceiver im Tastenschalter-Steuergerät Defekter CAN-Transceiver in E330. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Prüfen der Verkabelung (hoher Übergangswiderstand, Unterbrechung, Wackelkontakt). Messen zwischen CAN-H und CAN-L: der Widerstand muss ca. 60Ohm betragen. Ggf. Busabschlusswiderstand bestücken / reparieren. Messen zwischen CAN-H und CAN-L (Widerstand muss ca. 60Ohm betragen). Ggf. Verkabelung überprüfen / reparieren. Messen CAN-H und CAN-L nach Masse: Widerstand muss deutlich größer 1kOhm sein. Ggf. Verkabelung überprüfen / reparieren. Messen CAN-H und CAN-L gegen Versorgungsspannung: Widerstand muss deutlich größer 1kOhm sein. Ggf. Verkabelung überprüfen / reparieren. Prüfen, ob korrekter Datensatz im Steuergerät (korrektes CAN-Protokoll), falls nein, Datensatz tauschen, andere Busteilnehmer nacheinander abziehen und prüfen, ob Fehler beseitigt - defektes Steuergerät tauschen bzw. mit Hersteller Kontakt aufnehmen. Busteilnehmer nacheinander abziehen und prüfen, ob Fehler beseitigt. Defektes / störendes Steuergerät tauschen. Tastenschalter-Steuergerät tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)