CAN - Tastenschalter E330 Der flexible Ausgang FLEXO-H1 lässt sich nicht einschalten
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Anschluss des Ausgangs FLEXO-H1
|  | Steckerbelegung CAN-Tastenschalter
|  | Handlungsort
|  | Fehlerbehebung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Der flexible Ausgang FLEXO-HI-0 des Tastenschalters lässt sich nicht einschalten. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Der flexible Ausgang FLEXO-HI-0 ist außer Funktion. Mögliche Ursachen Externe Fremdspannung verhindert das Einschalten des Transistors. Tastenschalter defekt. Anschluss des Ausgangs FLEXO-H1 Steckerbelegung CAN-Tastenschalter
Pin | Name | Pin | Name | Pin | Name
1 | IGN | 6 | CAN-H | 11 | FLEXI-4
2 | -BATT | 7 | CAN-R | 12 | FLEXI-5
3 | CAN-L | 8 | FLEXI-1 | 13 | FLEXI-6
4 | CAN-L | 9 | FLEXI-2 | 14 | FLEXO-1H
5 | CAN-H | 10 | FLEXI-3 |  |
Handlungsort Tastenschalterstecker Fehlerbehebung
|  | HINWEIS Folgende Servicearbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die vom Fahrzeughersteller dazu autorisiert sind: Laden von Software und/oder Datensätzen in das Getriebe-Steuergerät. Servicearbeiten an Fahrzeugkomponenten, die nicht zum VOITH-Lieferumfang gehören.
Mittels Multimeter prüfen, ob Fremdspannung auf den Ausgang einwirkt. Dazu Stecker abziehen und am Steckerpin des Ausgangs gegen Masse messen. Es darf bei keine Spannung vorliegen. Prüfen, ob der Ausgang überlastet ist / wird. Ggf. mittels Multimeter Strom messen, indem am abgezogenen Stecker der Strom zwischen +IGN-Leitung und Ausgang gemessen wird. Es darf maximal eine Strom von 0,5A fließen. Achtung: bitte zuvor prüfen, welche Funktion durch den Ausgang angesteuert wird, damit keine gefährlichen Fahrzustände entstehen. Den Test nur bei stehendem Fahrzeug (am besten bei ausgeschaltetem Motor) durchführen! Tastenschalter tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)