Ausgangssignal TEMP-SIG ( temperature signal ) Nicht diagnostizierbarer Fehler
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Nicht näher diagnostizierbarer Fehler am Ausgang TEMP_SIG. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die Öltemperaturwarnlampe (Ausgangssignal) kann nicht mehr angesteuert werden. Die Reduzierung der Retarderfunktion wegen Übertemperatur kann nicht mehr angezeigt werden. Mögliche Ursachen Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Keine Beschreibung verfügbar. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)