TIM - Transmission Identification Module Es liegt kein TIM-Modul vor oder die Geräte-Information des TIMs ist nicht korrekt oder bestimmte ECU-Signale (Getriebetemperatur, Retarderöltemperatur, Abtriebsdrehzahl oder Motordrehzahl) stehen nicht zur Verfügung.
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Es liegt kein TIM-Modul vor oder die Geräte-Information des TIMs ist nicht korrekt oder bestimmte ECU-Signale (Getriebetemperatur, Retarderöltemperatur, Abtriebsdrehzahl oder Motordrehzahl) stehen nicht zur Verfügung. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Es ist keine Kommunikation mit dem TIM möglich. Die getriebespezifischen Daten können nicht ausgelesen werden. Das Fahrzeug fährt ggf. mit der falschen Getriebe-Konfiguration. Mögliche Ursachen Kein TIM-Modul vorhanden. Device-Kennung des TIMs ist nicht korrekt. ECU-Signale (Getriebetemperatur, Retarderöltemperatur, Abtriebsdrehzahl oder Motordrehzahl) stehen nicht zur Verfügung. Interner Fehler im Getriebesteuergerät. Interner Fehler im TIM. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung TIM-Modul zur Verfügung stellen oder die TIM-Hardware-Kennung muß neu programmiert werden oder ECU-Signale (siehe Fehlerart) überprüfen. Fehlerspeicher löschen. Wenn der Fehler nochmals auftritt, Kontakt mit dem Voith-Kundendienst aufnehmen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)