Drehzahlerfassung Motor Unzureichende Signalqualität
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Schlechte Signalqualität. Die gemessenen Pulsdauern / Periodendauern schwanken mehr als zulässig (kein kontinuierliches Signal verfügbar). Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Liegt die Ursache der Meldung in der Flankenform des n1-Messzahnrades hat dies keinerlei Auswirkung auf das Fahrverhalten. Bei anderen Ursachen könnten folgende Reaktionen auftreten: Harte Schaltungen. Kein oder nur eingeschränkter Rückwärtsgang Bei gleichzeitig defektem Abtriebssensor nur noch Notbetrieb Keine motordrehzahlabhängige Drehmomentbegrenzung. Motormomentenreduzierung eingeschränkt Keine Berücksichtigung der Nebenverbraucherkennlinie. Die Motordrehzahl und davon abgeleitete Größen werden in der CAN-Kommunikation fehlerhaft gesetzt. Mögliche Ursachen Beim Anlassen des Motors können Drehschwingungen auftreten, bei denen in Abhängigkeit der Flankenform des n1-Messzahnrades kurzzeitig kein schlüssiges Drehzahlsignal ermittelt werden kann. Es handelt sich in der Regel um kurze, sporadische Messunterbrechungen. Dieses Verhalten kann bei allen Getrieben des Baujahrs 2005 auftreten, bei denen Messzahnrädern mit einer spezifischen Flankenform verbaut sind. Handlungsort Drehzahlsensor n1 Handlungsanweisung Es ist keine Aktion notwendig, wenn die Meldung durch die Flankenform des n1-Messzahnrades bedingt ist. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)