Bremsgebersignalquelle Fußbremsgeber 3-stufig Datensatzwert FLEXI_FB3_SETTIN_G_ für den Bremsgebereingang 3 fehlerhaft
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Datensatzwert FLEXI_FB3_SETTING_ für den Bremsgebereingang 3 fehlerhaft. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb ECU wechselt in den Betriebszustand Zwangsneutral. Kein Fahrbetrieb möglich. Mögliche Ursachen Das Signal des Eingangs ist im Datensatz nicht korrekt konfiguriert. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Datensatz prüfen, korrigieren bzw. aktualisierten Datensatz laden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)