Drehzahlerfassung Getriebeausgang Nicht diagnostizierbarer Fehler
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
Beschreibung Nicht näher diagnostizierbarer Fehler. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Kein Einlegen des Rückwärtsgangs. Keine ANS-Funktion. Schaltungen nur zum Schutz gegen Über- oder Unterdrehzahl. Bei Ersatzfunktion u.U. harte Schaltungen und harte Retarderaktivierung. Bei gleichzeitig defektem Motordrehzahlsensor nur noch Notbetrieb. Hauptdruck auf Maximum. Reduzierung des Motormoments zum Getriebeschutz. Mögliche Ursachen Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsort Drehzahlerfassung Getriebeausgang Handlungsanweisung Keine Beschreibung verfügbar. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)