# DIWA .5 Getriebetypen, Bauarten und Dokumente
| Typenschild Beschreibung
> Bezeichnung | Alternativen | Bedeutung
> DIWA |  | Busgetriebe vom Typ DIWA
> D 864.5 | D 854.4 | Getriebe der Generation ".5" Getriebe vom Typ D 864 sind grundsätzlich für höhere Motorleistungen ausgelegt als Getriebe vom Typ D 854. Die letzte Ziffer vor ".5" gibt Auskunft über die Anzahl der Gänge. "4": 4-Gang-Getriebe
> C | D | Antriebsdeckel
> 3 | 4 | Übersetzung des Eingangsdifferentials: Diff. 3 ergibt eine Getriebeübersetzung im 2. Gang von 1.43; im 3.Gang von 1; im 4. Gang von 0.7; Diff. 4 ergibt eine Getriebeübersetzung im 2. Gang von 1.36; im 3. Gang von 1; im 4. Gang von 0.735;
> V | F, H, X | Pumpenrad
> T0 | T2 | Turbinenrad
> R0 | R2 | Rückwärtsgangübersetzung
> W50 | W51, W52, W53, W54 | abtriebsseitiger Winkeltrieb
Typenschild DIWA .5: 1- Getriebenummer, 2- Baumuster, 3- Bauart, 4- Getriebetyp
| DIWA .5 im Überblick
Erfahren Sie mehr über: DIWA .5 Funktionsprinzip Gänge und Aufrisszeichnung
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)